**彩演教室-吊桿配置表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桿號 | 吊桿型式 | 吊桿用途 | 到 PL距離(cm) | 吊桿長度(cm) | 最高定點 (cm) | 最低定點(cm) |
| C1 | 電動 | 眉幕 | 30 | 1360 | 413 |  |
| H2 | 固定 | 翼幕一 | 42 | 150 |  |  |
| C3 | 電動 | 升降大幕 | 55 | 1360 | 439 |  |
| H4 | 手動 | 燈桿一 | 126 | 1150 | 467 |  |
| H5 | 固定 | 翼幕二 | 145 | 150 |  |  |
| H6 | 手動 | 沿幕一 | 170 | 1150 | 440 |  |
| H7 | 手動 | 燈桿二 | 216 | 1150 | 467 |  |
| H8 | 手動 | 空桿一 | 269 | 1150 | 516 |  |
| H9 | 手動 | 燈桿三 | 296 | 1150 | 467 |  |
| C10 | 固定 | 翼幕三 | 315 | 150 |  |  |
| H11 | 手動 | 空桿二 | 332 | 1150 | 440 |  |
| H12 | 手動 | 沿幕二 | 371 | 1150 | 516 |  |
| H13 | 手動 | 燈桿四 | 412 | 1150 | 467 |  |
| C14 | 電動 | 中隔幕 | 465 | 1230 |  |  |
| H15 | 固定 | 翼幕四 | 479 | 150 |  |  |
| H16 | 手動 | 沿幕三 | 519 | 1150 | 440 |  |
| H17 | 手動 | 空桿三 | 551 | 1150 | 516 |  |
| H18 | 手動 | 燈桿五 | 582 | 1150 | 467 |  |
| H19 | 固定 | 翼幕五 | 597 | 150 |  |  |
| H20 | 手動 | 空桿四 | 612 | 1150 | 516 |  |
| C21 | 電動 | 升降背黑幕 | 637 | 1170 | 450 |  |
| C22 | 電動 | 白天幕 | 682 | 1210 | 497 |  |
| C23 | 電動 | 對開背黑幕 | 732 | 1300 |  |  |

**本劇場懸吊系統為1:1手動重鐵懸吊系統。**