**中興堂-懸吊系統清單**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桿號 | 吊桿型式 | 吊桿用途 | 到 PL距離(cm) | 吊桿長度(cm) | 最高定點 (cm) | 最低定點(cm) |
| H1 | 手動單行程 | 沿幕+翼幕 | 41.7 | 1800 | 1200 | 100 |
| C2 | TRUSS捲揚機升降 | 燈桿一 | 85 | 1800 | 723 | 100 |
| H3 | 手動單行程 | 翼幕 | 128.5 | 1800 | 1200 | 100 |
| H4 | 手動單行程 | 空桿 | 160.8 | 1800 | 1200 | 100 |
| H5 | 手動單行程 | 空桿 | 189.2 | 1800 | 1200 | 100 |
| H6 | 手動單行程 | 沿幕 | 226 | 1800 | 1200 | 100 |
| C7 | 捲揚機升降 | 燈桿二 | 262.5 | 1800 | 723 | 100 |
| H8 | 手動單行程 | 翼幕 | 310 | 1800 | 1200 | 100 |
| H9 | 手動單行程 | 沿幕 | 349.5 | 1800 | 1200 | 100 |
| H10 | 手動單行程 | 空桿 | 379.2 | 1800 | 723 | 100 |
| C11 | TRUSS捲揚機升降 | 燈桿三 | 433 | 1800 | 1200 | 100 |
| H12 | 手動單行程 | 翼幕 | 479.4 | 1800 | 1200 | 100 |
| H13 | 手動單行程 | 沿幕 | 508 | 1800 | 1200 | 100 |
| C14 | 捲揚機升降 | 天幕燈桿 | 550 | 1800 | 1200 | 100 |
| H15 | 手動單行程 | 空桿 | 595.7 | 1800 | 1200 | 100 |
| C16 | 捲揚機升降 | 燈桿五 | 629.5 | 1800 | 734.5 | 100 |
| H17 | 手動單行程 | 對開軌道黑背幕 | 665.2 | 1800 | 1200 | 100 |
| H18 | 手動單行程 | 天幕桿 | 703.5 | 1800 | 1200 | 100 |

|  |
| --- |
| **本劇場懸吊為手動式懸吊系統。** |
| 鏡框 高727cm 寬1597cm 厚度30 cm 臺高90cm。 |
| 沿幕：高270cm 寬1320cm x3條。翼幕：高790cm 寬250cm x6條。 |
| 中隔幕 高 550cm寬1350cm、背黑幕 高 710 cm寬1350cm、天幕 高 535 cm寬1350cm。 |
| 手動懸吊系統操作區： 右舞台 每桿承重200kg |