**懸吊系統清單**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桿號 | 吊桿型式 | 吊桿用途 | 到 PL距離(cm) | 吊桿長度(cm) | 最高定點 (cm) | 最低定點(cm) |
| H1 | 電動單行程 | 文字眉幕 | 13.5 | 1350 |  |  |
| H2 | 電動單行程 | 大幕 | 42 | 1350 |  |  |
| C3 | 電動單行程 | 1 S | 92 | 1350 |  |  |
| H4 | 電動單行程 | 翼幕一 | 156.5 | 1350 |  |  |
| H5 | 電動單行程 | 沿幕一 | 208 | 1350 |  |  |
| H6 | 電動單行程 | 銀幕 | 246 | 1350 |  |  |
| H7 | 電動單行程 | 翼幕二 | 306 | 1350 |  |  |
| C8 | 電動單行程 | 2 S | 383.5 | 1350 |  |  |
| H9 | 電動單行程 | 空桿 | 443 | 1300 |  |  |
| C10 | 電動單行程 | 沿幕二 | 503 | 1350 |  |  |
| H11 | 電動單行程 | 手動對開中隔幕 | 520 | 1350 |  |  |
| H12 | 電動單行程 | 空桿 | 572 | 1300 |  |  |
| H13 | 電動單行程 | 空桿/  電腦燈桿 | 613 | 1300 |  |  |
| C14 | 電動單行程 | 3 S | 667 | 1350 |  |  |
| 15 | 電動單行程 | 翼幕+沿幕三 | 752 | 1350 |  |  |
| C16 | 電動單行程 | 4 S | 792 | 1350 |  |  |
| H17 | 電動單行程 | 空桿 | 838 | 1300 |  |  |
| H18 | 電動單行程 | 5 S | 891 | 1350 |  |  |
| H19 | 電動單行程 | 黑背幕 | 935 | 1350 |  |  |
| H20 | 電動單行程 | 天幕桿 | 980 | 1350 |  |  |

|  |
| --- |
| **本劇場懸吊為電動懸吊系統。** |
| 鏡框 高450cm 寬1100cm 厚度6cm 臺高80cm。 |
| 沿幕：高270cm 寬1320cm x3條。翼幕：高790cm 寬250cm x6條。 |
| 中隔幕 高 550cm寬1350cm、背黑幕 高 710 cm寬1350cm、天幕 高 535 cm寬1350cm。 |
| 電動控制器操作位置 Position： 左舞台鏡框邊牆 每桿承重350kg |
| 控制系統說明 Control System Description︰ 暫態式按鍵，每一隻吊桿有上 、 下兩個按鍵，操作者放開按鍵後，吊桿將會自動停止；具吊桿昇降之最高及最低定點的自動停止設計，但無法自動設定與記憶吊桿的任一高度 ， 升 降 速 率 25 公 分 /秒 。 |